Інструкція до виконання комп'ютерного практикуму "Штучна голова"
===================================================

ЗАВДАННЯ: 
1) за допомогою програми ryx_RIR_corrected2_stereo.m обчислити та зберегти на диску набір ІХ приміщення;
2) за результатами програми-функції Ws = main_reverb_razb_2chan(rirname,T,avtr,bnd) обчислити обчислити розбірливість мови в різних точках приміщення

ПРИМІТКА 1: досліджуються два приміщення: аудиторії 438 та 209

ПРИМІТКА 2: 
1) Записи сигналів для к.438 мають вигляд: rec_438_p1.wav, rec_438_p2.wav і т.д.
2) При обробці цих файлів програмою ryx_RIR_corrected2_stereo.m в якості зразкового сигналу використовувати mls_x_65536_44100Hz.wav
3) Результат обробки записувати (за вимогою програми) так: RIR_438_p1.wav і т.д.

ПРИМІТКА 3:
Приклад запуску програми-функції Ws = main_reverb_razb_2chan(rirname,T,avtr,bnd):

             main_reverb_razb_2chan('RIR_438_p1.wav',0.5,1,7)

Результатом обчислень буде два числа - розбірливість в лівому та правому каналі:

0.9488    0.9226

Щоб побудувати графік залежності розбірливості W від номеру точки приміщення, для к.438, де робилися записи для 5 точок, треба буде запускати програму розрахунку 5 разів, міняючи ім'я файлу.
Щоб автоматизувати цю роботу, самостійно розробіть керуючу програму, яка буде міняти імена файлів та запускати програму-функцію розрахунку W.
В результаті маєте отримати графік залежності W = W(i), де і - номер точки приміщення.
На одному графіку буде дві криві - для лівого та правого вуха - в легенді вкажіть, де яке вухо (left, right).
Для кожного приміщення має бути побудовано 4 таких графіки: для avtr = 1, 2, 3, 4.
Для avtr = 1 титульний надпис графіку має бути: Pokrovskiy.
Для avtr = 2 - Sapozhkov
Для avtr = 3 - A&AE
Для avtr = 4 - STI

В звіті наведіть усі графіки та прокоментуйте їх.